Системы мониторинга и контрольной записи
от BRAM Technologies
в Видеосервера
Компания BRAM Technologies (BRoadcast AutoMation Technologies) образована в 2009 году. Основным направлением деятельности BRAM Technologies  является разработка цифровых (информационных) систем в сфере телевидения и построение на их базе вещательных и производственных комплексов. Рассмотрим подробнее решения компании в области мониторинга и контрольной записи.
Серверы AirMonitor могут применяться не только в качестве системы для контрольной записи эфира телекомпаниями, но и использоваться рекламными компаниями для контроля эфира каналов, а новостными и аналитическими агентствами для сбора информации. Специализированное клиентское ПО позволяет с удаленного места производить поиск по времени и названию канала, в том числе непосредственно из модуля отчетов системы автоматизации эфира AutoPlay. Просматривать интересующий материал можно как поканально, так и синхронно – четыре канала в едином окне.
Существуют разные технологии организации вещания, и та, которую выбирает конкретная телекомпания, зачастую никак не связана ни с объемом вещания, ни с его наполнением, а определяется исторически сложившимися реалиями. Поэтому даже в телекомпаниях, близких по объемам вещания, аудитории и направленности, могут быть реализованы совершенно разные технологические процессы. Кто-то является сторонником единого центра, через который идут рабочие процессы, а кто-то отдает предпочтение независимым рабочим местам, индивидуальной работе по подготовке программ и «ручному» управлению. В последнем случае для автоматизации эфира более востребованными будут многофункциональные комбайны «все в одном», которые ориентированы только на вещание и имеют минимум дополнительных функций.
Компания BRAM Technologies для решения таких задач представляет свое решение – видеосерверы AP-lite под управлением системы автоматизации AutoPlay lite.
Конструктивно видеосервер AP-lite выполнен в промышленном корпусе высотой 4 RU для установки в стандартную 19» стойку.
Как и другие решения от компании BRAM Technologies, видеосервер AP-lite для повышения надежности и отказоустойчивости оснащен сдвоенными системными дисками (аппаратный RAID-1 – «зеркало») и дублированными блоками питания с возможностью горячей замены. Каждый такой блок имеет собственную линию подключения к электросети, что также способствует сокращению возможных точек отказа.
Встроенный дисковый массив видеосервера AP-lite состоит из жестких дисков, протестированных в работе с видеоприложениями и установленными в специальные корзины, позволяющие производить «горячую» замену в случае сбоя одного из дисков. Аппаратный контроллер дает возможность создавать RAID-массивы уровней 0, 1, 5, 6, 0+1. Конфигурации RAID-5 и RAID-6 обеспечивают сохранность данных в случае выхода из строя одного или двух жестких дисков и при этом незначительно уменьшают суммарный объем хранения.
Видеосервер AP-lite обеспечивает одноканальное вещание в режиме 24/7/365. Комплект стандартного программного обеспечения позволяет:
—         удаленно или локально создавать листы воспроизведения (Play List);
—         удаленно или локально управлять исполнением листов воспроизведения;
—         корректировать листы воспроизведения, в том числе исполняемый;
—         накладывать титры и логотипы, синхронные с листом воспроизведения (привязанные к событиям);
—         накладывать титры и логотипы, не связанные с листом воспроизведения (независимый титровальный модуль TitleStation), в том числе с использованием динамических данных (время, температура, результаты голосования, СМС-чаты и пр.);
—         управлять внешним коммутационным оборудованием (матрицы, коммутаторы);
—         управлять видеомагнитофонами для записи и воспроизведения в эфир;
—         осуществлять запись по расписанию с управлением по RS-422 или в ручном режиме;
—         осуществлять переключение между сигналом со входа и листом воспроизведения (коммутация на плате);
—         осуществлять титрование проходного (сквозного) сигнала.
В стандартной комплектации видеосервер помимо стандартных компьютерных интерфейсов (USB, DVI/VGA, Gigabit Ethernet) имеет следующие интерфейсы взаимодействия с внешними устройствами:
—         GPI – для приема управляющих сигналов;
—         RS-232 – для управления коммутационным оборудованием;
—         RS-422 – для управления видеомагнитофонами;
—         входы/выходы видео: SDI, CV, YUV; входы/выходы звука: симметричные аналоговый и AES, внедренный в SDI.
Используемые платы ввода/вывода позволяют, подавая сигнал на любой из видеовходов (аналоговый либо цифровой), выводить сигнал всех трех типов одновременно. Что удобно, например, если источником на входе видеосервера служит видеомагнитофон, не имеющий цифрового выхода, а весь тракт SDI.
Видеосерверы AP-lite зарекомендовали себя как простые и надежные решения более чем в 70 телекомпаниях.
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AIRMONITOR
Одно из обязательных требований лицензии на вещание, которая выдается телекомпаниям, – контрольная запись всего эфира. Его соблюдение поможет и в случае предъявления претензий рекламодателями по поводу соответствия заказанных объемов и предоставленных услуг. Конечно, им можно предъявить отчеты системы автоматизации о роликах, вышедших в эфир, но одно дело предоставить распечатку таблицы, и совсем другое – показать реальную запись эфира с временным кодом. Контрольная запись поможет выявить причину и в случае сбоя. Для этого обычно делается запись из нескольких контрольных точек, а при необходимости даже записываются действия персонала с установленных в студии камер.
Сервер AirMonitor предназначен именно для контрольной («полицейской») записи нескольких видеоисточников. Максимальное число входных каналов на один сервер – 64, а минимальное – четыре. Но разумеется, что в любой момент времени может быть задействовано и меньшее число каналов записи, для этого каждому из них задается индивидуальное расписание.
Конструктивно сервер AirMonitor выполнен в стандартном промышленном корпусе для установки в 19» стойку высотой 4RU.
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Поскольку сервер рассчитан на работу в режиме 24/7/365, предусмотрено резервирование системного жесткого диска (аппаратный RAID 1), а также блоков питания (с возможностью их горячей замены). Сами блоки могут быть подключены к двум независимым силовым линиям.
Запись и хранение видеофайлов производится на встроенный или на внешний дисковый массив с аппаратными RAID 5 или RAID 6. В случае внешнего дискового массива RAIDконтроллер позволяет изменять конфигурацию массива, уровень RAID, разбивать массив на логические разделы на аппаратном, а не программном уровне.
Поскольку хранить постоянно все записанные материалы не нужно, можно задать временной период, по истечении которого более старые файлы будут автоматически удаляться из системы.
Для записи видеосервер использует аппаратное кодирование H.264. Запись, в отличие от систем, базирующихся на видеонаблюдении, производится без потери кадров со скоростью 25 кадр/с. Специальная технология наложения графики позволяет прописать поверх изображения служебную информацию (временной код, дату, название канала). Особенность заключается в том, что литеры накладываются на изображение без дополнительных плашек, закрывающих картинку. А чтобы буквы и цифры хорошо читались, каждая из них в отдельности адаптируется под изображение.
Запись производится в шифрованный файл, который практически исключает ее подделку. Если запись необходимо передать рекламодателю, то можно либо записать ее в исходном виде на носитель с помощью специального плеера, либо экспортировать интересующий фрагмент (по точкам in/out) в стандартный файл AVI, который может быть проигран на любом компьютере или бытовом DVD-плеере, поддерживающем MPEG 4.
Еще одной важной особенностью сервера AirMonitor является возможность формирования полиэкранного изображения с выводом на него всех источников. Настройки размера и расположения видеоокон и вывод на экран дополнительной текстовой и графической информации, включая данные из системы автоматизации AutoPlay, определяются шаблоном вывода. Таким образом, сервер AirMonitor можно одновременно использовать и для контрольной записи, и как процессор полиэкранного отображения. Взаимодействие с серверами автоматизации эфира происходит путем обмена IP-пакетами по сети Ethernet.
Для синхронизации с мировым временем можно использовать приемник ПУПСGPS/LTC (аппаратная опция), работающий с сигналами системы глобального позиционирования GPS.
 Автоматизированная система SystemMonitor предназначена для контроля и мониторинга состояния сервисов компьютерной сети, медиа- и видеосерверов, сетевого оборудования и других устройств в составе вещательного комплекса.
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Высокая масштабируемость и универсальность
SystemMonitor является идеальным решением для контроля над сетевой инфраструктурой вещательного комплекса любого размера. Реализованная по стандартному протоколу SNMP система предоставляет широкие возможности по мониторингу видеотрактов различных сетей, серверных платформ, сетевого оборудования, приложений, рабочих мест пользователей и др. SystemMonitor позволяет обеспечить эффективность работы сетевой инфраструктуры, повысить производительность работы и избавиться от простоев. Все устройства круглосуточно находятся под наблюдением технических специалистов, благодаря чему возникшие ошибки оперативно выявляются на самой ранней стадии, что значительно повышает надежность вещания. К мониторингу может быть одновременно подключено практически неограниченное количество сетевых устройств и их параметров, которые требуют проверки. Система способна обрабатывать множество проверок доступности и производительности в секунду.
Контроль важнейших параметров
SystemMonitor обнаруживает малейшие отклонения в работе сети, например связанные с температурой в помещении со стойками видеосерверов. Кроме того, система удобна для отслеживания следующих важнейших для организации высокоэффективного вещания параметров: объём свободного дискового пространства для каждого сервера; состояние дисков в массивах; приближение к критическому значению различных системных служб; проблемы с эфирными клиентами; статус всех портов видеосерверов. Каждый специалист может настроить только важные для него параметры мониторинга. Этот способ значительно экономит сетевые и вычислительные ресурсы за счет опроса только тех переменных, которые на самом деле используются для мониторинга. Список таких важных переменных конфигрируется в системе глобально.
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Отслеживание специалистом текущего статуса устройств происходит с помощью модуля отображения. Его многофункциональный дружественным интерфейс позволяет пользователю получить всю необходимую информацию о комплексе в целом с пометками проблемных устройств. SystemMonitor сводит к нулю обязанность технического специалиста с определенной периодичностью самостоятельно проверять состояние важных устройств вещательного комплекса, находящихся под его ответственностью. Благодаря возможности настройки автоматических оповещений по заданным событиям мониторинга, каждый отдельный пользователь может получать уведомления по email. Все события сохраняются в базе данных MS SQL, которая для удобства пользователя оснащена фильтрами с возможностью операций поиска и сортировки.
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Преимущества
· Графическое отображение состояния работы сетевой инфраструктуры в режиме реального времени
· Быстрое выявление причин неисправностей/отклонений
· Интеграция с практически любой системой, базирующейся на SNMP
· Подключение новых устройств
· Изменение параметров уже добавленных устройств путем внесения изменений в конфигурационное описание
· Предоставление набора средств для работы с данными, включая визуальные редакторы, тревоги, диаграммы, датчики, отчеты и т.д.
· Снижение производственных затрат
· Надежность вещания.
 
Cистема ScreenBox компании BRAM Technologies создана для формирования и вывода полиэкранных изображений высокого разрешения, включающих различные медиаданные. Широкие возможности, простой и интуитивный пользовательский интерфейс, а также модульная архитектура позволяют системе соответствовать требованиям любого производства — от телевизионных студий до центральных и региональных телеканалов.
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хитектура
В состав решения входит сервер и специальное приложение для создания шаблонов отображения.
Серверный модуль принимает цифровые видео-аудио сигналы, записывает их и формирует IP потоки входных сигналов. В зависимости от комплектации система может поддерживать такие входные сигналы как Composite и SD/HD-SDI.
Модуль отображения, который формирует и выводит полиэкранные изображения, может быть установлен как на одном компьютере с серверным модулем, так и сетевом компьютере. Оператор может быстро и легко задать параметры для каждого канала и настроить экран удобным для него способом. Форма отображения, а именно, размеры видеоокон, их взаимное расположение, а также графическое оформление всего экрана определяется активным шаблоном, создание и модифицирование которого производится на любом сетевом компьютере с использованием редактора. Настройки конфигурации сохраняются и могут быть активированы в разных студиях или ПТС.
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можности
Система способна принимать до 16 входных каналов, но может расширяться и выполняться в корпусах 1U, 2U, 3U или 4U. Количество одновременно отображаемых видеоканалов различных форматов практически неограниченно. Каждое видеоокно может сопровождаться 2-мя звуковыми индикаторами. Для подноценной замены мониторов в аппаратной, ScreenBox способен принимать и отображать состояние GPI и Tally сигналов. Также, система позволяет выводить статичные текстовые поля, с пользовательскими настройками начертания, размера и цвета. Текстовое поле может быть самостоятельным или привязанным к видеоокну. Один полиэкран может содержать одновременно несколько цифровых или стрелочных часов с различным часовым сдвигом.
Существует возможность совместной работы систем ScreenBox и системы автоматизации вещания AutoPlay. В этом случае ScreenBox получает по сети от AutoPlay пакеты данных, включающие информацию об именах текущего и следующего событий плей-листа, времени до конца текущего события, типа старта следующего события и другую служебную информацию.
В качестве опции в системе ScreenBox доступна функция полицейской записи в режиме 25 кадр/сек с установленным пользователем потоком. Для уменьшения объема видеофайлов размер записываемого изображения может быть уменьшен до размеров, кратным стандартным разрешениям SD или HD. Запись материалов может производиться по расписанию или в кольцо, т.е. записываемая видео и аудио информация, по мере заполнения массива, начинает автоматически удалять наиболее старую информацию, а на её место записывается свежий материал.
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 На записываемое изображение может накладываться (прописывается на изображение) информация о названии канала, текущем значении даты и таймкода. Яркость накладываемого текста динамически изменяется и контрастирует к уровню яркости исходного изображения, что всегда обеспечивает хорошую читаемость текста, позволяя при этом видеть полное изображение не закрытое плашками.
При наличии опции записи в системе SсreenBox, в стандартную поставку входит AirPlayer, позволяющий отсматривать записанные видеоматериалы на удаленных рабочих станциях. Плеер допускают одновременный синхронный показ до 4-х видеоканалов. Удобный Timeline и система навигации по нему позволяют быстро найти искомый фрагмент. Также, установив метки начала и окончания нужного фрагмента, можно экспортировать его в отдельный файл для передачи рекламодателю или контролирующей организации.
Количество станций с AirPlayer не лимитировано, то есть любой, имеющий права, пользователь может по сети найти, просмотреть и произвести эекспорт нужного фрагмента на своем рабочем месте.
Ключевые преимущества
· Формирование и вывод полиэкранных изображений (видео, звуковых индикаторов, текстовых данных, индикаторов GPI и Tally, изображений часов)
· Возможность одновременно отображать от  1 до 16 видеоканалов различных форматов на мониторе сервера или сетевого компьютера
· Возможность контрольной записи подключенных аудио-видеосигналов
· Поддержка сигналов Composite и SD/HD-SDI
· Возможность записи материалов в кольцо
· Настройка собственного расписания записи (произвольная или периодическая)
· Возможность отсматривать записанные видеоматериалы на удаленных рабочих станциях
· Одновременный синхронный показ до 4-х видеоканалов
· Установка на произвольное кол-во рабочих станций
Применение
· Все системы теле- и видеонаблюдения, мониторинг эфирных и спутниковых каналов
· Совместная работа с системами AutoPlay (во время просмотра отчёта о реально вышедших в эфир сюжетах можно увидеть видеоряд, записанный системой контрольной записи по определённому каналу)
· Запись сигналов из ключевых точек эфирной аппаратной для определения «слабого звена» в случае сбоя
· Подключение к дополнительным камерам наблюдения в эфирной аппаратной для оценки действий персонала и того, как они влияют на «качество» эфира.
По материалам компании BRAM Technologies.
[bookmark: _GoBack]Официальный сайт BRAM Technologies: http://www.bramtech.ru/
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